GS095

Looking at the Restart states from DOY 167, 168, and 169 and going to the next apogee (June 17, June 18, and June 19 respectively) we have the following results for GS095.

		NoBurn	Plan	OD	Plan-NoBurn	OD-NoBurn	Plan-OD	error	
MMS	Epoch of OD Apogee	A (km)	A (km)	A (km)	A (m)	A (m)	A (m)	 	
MMS1	Jun 17 2015 01:35:31.192	42111.566	42110.418	42110.429	-1148.794	-1137.202	-11.592	1.01%	
MMS2	Jun 17 2015 01:37:13.567	42110.602	42110.441	42110.460	-161.294	-142.409	-18.884	11.71%	
MMS3	Jun 17 2015 01:38:22.733	42110.044	42110.463	42110.478	419.466	434.658	-15.192	-3.62%	
MMS4	Jun 17 2015 01:39:12.588	42109.574	42110.466	42110.468	891.733	893.442	-1.708	-0.19%	
									
MMS1	Jun 18 2015 01:28:52.531	42110.928	42109.779	42109.767	-1148.695	-1160.930	12.235	-1.07%	
MMS2	Jun 18 2015 01:30:35.033	42109.964	42109.803	42109.804	-161.281	-160.829	-0.451	0.28%	
MMS3	Jun 18 2015 01:31:44.296	42109.406	42109.825	42109.830	419.435	424.163	-4.728	-1.13%	
MMS4	Jun 18 2015 01:32:34.140	42108.937	42109.828	42109.825	891.675	888.220	3.454	0.39%	
									
MMS1	Jun 19 2015 01:22:10.914	42110.300	42109.151	42109.138	-1148.619	-1161.709	13.090	-1.14%	
MMS2	Jun 19 2015 01:23:53.533	42109.336	42109.175	42109.174	-161.270	-162.190	0.921	-0.57%	
MMS3	Jun 19 2015 01:25:02.877	42108.778	42109.197	42109.201	419.407	422.486	-3.078	-0.73%	
MMS4	Jun 19 2015 01:25:52.703	42108.309	42109.200	42109.195	891.617	886.700	4.918	0.55%	

With these small maneuvers, the results are relatively close to the finite burn plans.
The initial OD error was larger than the maneuver error.